|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备**  **分类** | **维保产品** | **保修内容** | **保修**  **年限**  **（年）** |
| **CT** | 飞利浦64排CT  （东河院区） | 全保：含病人床、探测器、高压发生器、主机及所属工作站等所属本设备的各个部件。不含：球管 | **3** |
| 飞利浦128层CT  （滨河院区） | 全保：含病人床、探测器、高压发生器、主机及所属工作站等所属本设备的各个部件。不含：球管 | **3** |
| **核**  **磁** | 飞利浦1.5T核磁  （东河院区） | 全保：含病人床、冷头、线圈、压缩机、液氦（含正常液氦损耗，失超时的液氦流失除外。）主机及所属本设备的各个部件，另包含核磁配水冷机、恒温恒湿空调机等。（备注：磁体本身不在本保修之列） | **3** |
| 稀宝核磁  （滨河院区） | 全保：含病人床、线圈、主机及所属本设备的各个部件，另包含核磁配水冷机、恒温恒湿空调机等。 | **3** |
| **血**  **管**  **机** | 飞利浦血管机 | 限备件保修：每年至少含1个备件；  包含病人床、高压发生器、主机所属本设备的各个部件。（不含平板、球管） | **3** |
| **普**  **放** | **6台** | 限备件保修：  1、每年至少含2个备件（2万元以下）  2、每年至少12次人工服务 | **3** |
| **超**  **声** | **9台** | 限备件保修：每三年至少含8个备件；  包含探头（探头保用）、电子部分、主机等所属本设备的各个部件。 | **3** |
| **其**  **他** | **全院小设备** | 不限次人工保修：  1、涉及全院紫外线灯、烤灯、监护、血压计、胎心仪、病床、输注泵、牙椅、转运车等。  2、包含低值配件更换 | **3** |