交换机数据接口板卡2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 性质 | 序号 | 技术参数及性能指标 |
| ★ | 1 | 本次扩容组件需完全适配和兼容现有交换机 |
| ★ | 2 | 交换路由引擎模块 ,24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC) |