**兴华社区应急广播草图**

10米

东

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

高音喇叭2个

机柜1个

八目天线1根

八目天线支架1个

同轴电缆20米

电源插板1个

户外工程音响线25米

喇叭支架1个

其他辅材1套

**兴华社区基本情况：**

户数975户。

人口2275人。

机柜位于平房，屋顶走线。

红圈为喇叭位置，屋顶走线约需户外工程音响线25米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八目天线位置，约需同轴电缆20米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为喇叭支架。

7米

3.5米

7米

10米

13米

8米

收扩机