**幸福社区应急广播草图**

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

室外铝镁合金音柱3个

机柜1个

八目天线1根

八目天线支架1个

同轴电缆20米

电源插板1个

户外工程音响线130米

音柱支架3个

其他辅材1套

幸福社区简介：

户数5444户。

人口约13000人。

机柜位于三楼，楼顶走线。

红色标记为音柱，屋顶走线约需户外工程音响线130米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八目天线位置，约需同轴电缆20米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为喇叭支架。

55米

20米

55米

20米

收扩机

12米

15米

48米米3米

北