**昌达社区应急广播草图**

北

40米

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

室外铝镁合金音柱4个

机柜1个

八木天线1根

八木天线支架1个

同轴电缆30米

电源插板1个

户外工程音响线160米

音柱支架4个

其他辅材1套

**昌达社区基本情况：**

户数5448户。

人口9277人。

机柜位于四楼，楼顶走线。

红色标记为音柱，屋顶走线约需户外工程音响线160米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八木天线位置，约需同轴电缆30米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为音柱支架。

30米

7米+25米

22米

50米

收扩机

收扩机