**泽园社区第二居民小组应急广播草图**

北

12米

6米+7米+5米+1米+3米

15米

7米

收扩机

**泽园社区第二居民小组基本情况：**

户数102户。

人口246人。

机柜位于平房，屋顶走线。

红色标记为高音喇叭，屋顶走线约需户外工程音响线25米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八木天线位置，约需同轴电缆15米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为喇叭支架。

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

高音喇叭4个

机柜1个

八木天线1根

八木天线支架1个

同轴电缆15米

电源插板1个

户外工程音响线25米

音柱支架4个

其他辅材1套

收扩机