**颐景佳苑社区应急广播草图**

颐景佳苑社区基本情况：

户数4071户。

人口6526人。

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

室外铝镁合金音柱4个

机柜1个

八目天线1根

八目天线支架1个

同轴电缆15米

电源插板1个

户外工程音响线20米

音柱支架4个

其他辅材1套

路灯杆1根

机柜位于二楼，楼顶走线。

红色标记为音柱，屋顶走线约需户外工程音响线20米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八目天线位置，约需同轴电缆15米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为音柱支架，灰色标记为路灯杆。

8米

13米

19米米3米

20米

15米

收扩机

东