**黄白茨&振华社区应急广播草图**

北

25米

13米

25米

3米+10米

5米

收扩机

**材料清单：**

室内收扩机1台

鹅颈座式话筒1个

室外铝镁合金音柱4个

机柜1个

八木天线1根

八木天线支架1个

同轴电缆10米

电源插板1个

户外工程音响线95米

音柱支架4个

其他辅材1套

机柜位于二楼，楼顶走线。

红色标记为音柱，屋顶走线约需户外工程音响线95米，黄色线段为户外工程音响线。

蓝色标记为八木天线位置，约需同轴电缆10米，紫色线段为同轴电缆。

绿色标记为音柱支架。

**黄白茨社区基本情况：**

户数1371户。

人口2913人。

**振华社区基本情况：**

户数267户。

人口540人。

5米