**坤都镇巴彦浩力宝嘎查玉米压片加工厂建设项目**

**日产 150 吨蒸汽玉米轧片成套设备定制及安装工程预算清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **日产 150 吨蒸汽玉米轧片成套设备定制及安装工程项目** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **说明/参数** | **单位** | **数量** | **产量（T/h）** | | **功率(KW)** | | **价格（万元）** | | **备注** |
| **单台** | **合计** | **单台** | **合计** | **单价** | **总价** |
| 一、 | **清粮部分** | | | | | | | | | | | |
| 101 | 手动控制闸门 | SDZ20 |  | 套 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 102 | 自动控制闸门 | QDZ20 |  | 套 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 103 | 原粮仓 |  |  | 架 | 1 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 104 | 振动筛 | TQTS80 | 1、机体材料为碳钢；  2、含下粮溜管、除杂溜管。 | 台 | 1 | 6.5 | 6.5 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |
| 105 | 振动筛螺旋除尘器 | LLC100 | 1、机体材料为碳钢；  2、含集尘箱。 | 台 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 106 | 振动筛除尘器风机 | 4-72-2.3A-1.5w | 1、机体材料为碳钢；  2、含风道及弯头 | 台 | 1 | —— | —— | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
| 107 | 去石机 | TQSF125 | 1、机体材料为碳钢；  2、含下粮溜管、除杂溜管。 | 台 | 1 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |
| 108 | 螺旋除尘器 | LLC145 | 1、机体材料为碳钢；  2、含集尘箱。 | 台 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 109 | 清粮风机 | 4-72 | 1、机体材料为碳钢；  2、含风道及弯头 | 台 | 1 | —— | —— | 18.5 | 18.5 |  |  |  |
| 110 | 磁选器 | TCYY35 | 1、机体材料不锈钢，内嵌永磁铁；  2、磁感应强度2000Gs。 | 套 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| **小计** | |  |  |  |  |  |  | **21.84** | |  | |  |
| **二、** | **润粮部分(一次加水）** | | | | | | | | | | | |
| 201 | 2#、 提升机 | TDTG36/18 | 1、提升机总高约19米； 2、机头、机尾材料碳钢,机筒材料碳钢； 3、畚斗SB1814,材料尼龙； 4、提升机带为200橡胶带； | 架 | 1 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |
| 202 | 调质机 | TZJ35 | 1、机体材料不锈钢； 2、配水电磁阀。 | 台 | 1 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4 |  |  |  |
| 203 | 物料分配器 |  |  | 套 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 204 | 润粮仓 | RL260×800 | 1、机体材料不锈钢；201,厚度3mm 2、包含配套固定件等。 3、单件容积45m³，31.5吨（玉米容重0.7吨/m3计算）。 | 套 | 4 | 60m³ | 240m³ | —— | —— |  |  |  |
| 205 | 出仓手动闸门 | SDZ30 | 机体材料不锈钢。 | 套 | 4 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 206 | 出仓自动闸门 | QDZ30 | 机体材料不锈钢。 | 套 | 4 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 207 | 出仓排料器 | PLQ300-Φ219 | 机体材料不锈钢。 | 套 | 4 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 208 | 刮板机 | MS20 | 机体材料碳钢。 | 条 | 1 | —— | —— | 3 | 3 |  |  |  |
| **小计** | |  |  |  |  |  |  | **12.5** | |  | |  |
| **三、** | **熟化压片部分** | | | | | | | | | | | |
| 301 | 3#提升机 | TDTG36/18 | 1、提升机总高约19米； 2、机头、机尾材料碳钢镀锌； 3、畚斗SB1814,材料尼龙； 4、提升机带为200橡胶带。 | 架 | 1 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |
| 302 | 刮板机 | MS20 | 机体材料为不锈钢； | 台 | 1 | 6.5 | 6.5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 303 | 预热仓 | YR260×100 | 1、机体材料不锈钢； 2、含保温材料及保温外层等。 | 台 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 304 | 熟化器 | SHQ260×750 | 1、机体材料不锈钢； 2、含保温材料及保温外层等； 3、容积39.8m³，约27.9吨（玉米容重0.7吨/m3计算）。 | 台 | 1 | 39.8 m³ | 39.8 m³ | —— | —— |  |  |  |
| 305 | 轧片机 | RM40×150 | 1、轧辊为山东金泰的合金离心浇铸轧辊。 2、方形轴承座,碳钢底座； 3、墙板及料斗为不锈钢板 4、配备液压站一套，自动开、合轧辊； 5、主电机75kw，软启动控制,喂料电机1.5kw,液压站电机2.2kw。 | 套 | 1 | 6.5 | 6.5 | 78.7 | 78.7 |  |  |  |
| 306 | 除湿系统 | 4-72 | 包含除湿管道及集气罩、弯头等。 | 套 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| **小计** | |  |  |  |  |  |  | **87.2** | |  | |  |
| **四、** | **烘干冷却部分** | | | | | | | | | | | |
| 401 | 闭风器 | GF50 | 1、机体材料为碳钢； 2、封闭式出入口，减少粉尘。 | 套 | 1 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |
| 402 | 复式隧道式烘干冷却箱 | FHG260-2-9 | 机头机尾墙板为镀锌板， 箱体为镀锌板，风网为镀锌板，不锈钢链条，镀锌板排气风筒，电机减速机，变频调速。 | 套 | 1 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4 |  |  |  |
| 403 | 烘干风机 | 4-68 | 机体材料为碳钢 | 台 | 1 | —— | —— | 30 | 30 |  |  |  |
| 404 | 冷却风机 | 4-68 | 机体材料为碳钢 | 台 | 1 | —— | —— | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
| 405 | 轴流风机 | T35 | 机体材料为碳钢 | 台 | 1 | —— | —— | 4 | 4 |  |  |  |
| 406 | 热交换器 | SRZ220×150 | 1、机体碳钢材质，内部管道为无缝钢管； 2、包含碳钢材质安装底座。 | 片 | 4 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 407 | 皮带输送机 | PSS60 | 1、机架托辊为碳钢； 2、传送带为橡胶传送带。 | 套 | 1 | 6.5 | 6.5 | 3 | 3 |  |  |  |
| **小计** | |  |  |  |  |  |  | **54** | |  | |  |
| **五、** | **自动控制系统** | | | | | | | | | | | |
| 501 | 自动控制系统 | 冠峰定制 | 1、采用PLC模块控制、10吋控制屏操作平台； 2、包括控制软件、低压电器，变频器、软启动、料位器、电线电缆、控制电缆、控制柜（2100×1000×600)及电缆线槽、穿线管等电器元件； 3、实现主要功能：自动上料、卸料，故障报警、提示等功能。 | 套 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| **小计** | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **六** | **成品输送包装** | | | | | | | | | | | |
| 601 | 移动式皮带输送机 | PSS60 | 1、机架托辊为碳钢； 2、传送带为橡胶传送带。 3、长度16m | 套 | 1 | 6.5 | 6.5 | 3 | 3 |  |  |  |
| 602 | 成品暂存仓 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | 双斗包装机 |  | 1、哈尔滨联科 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | |  |  |  |  |  |  | **3** | |  | |  |
| **七、** | **其他** | | | | | | | | | | | |
| 701 | 包装费 | 无 | 免费 | 套 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 702 | 安装费 | 国内 | 免费安装 | 次 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 703 | 培训费 |  | 免费 | 套 | 1 | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 704 | 运费 |  | 汽运。 | 车 | 4 | —— | —— | —— |  |  |  |  |
| 705 | 税金 | 税率9% |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** | |  |  |  |  |  |  | **0** | |  | |  |
| **总计(日产 150 吨成套设备)（含税含运费）** | | | **大写：** | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

