购置公务用车项目清单及参数要求

	购置公务用车项目清单

	车辆类别
	数量
	单位
	单价
	合价

	轿车
	5
	辆
	
	

	越野车
	8
	辆
	
	

	商务车1
	1
	辆
	
	

	商务车2
	1
	辆
	
	

	皮卡车
	12
	辆
	
	

	面包车
	4
	辆
	
	


轿车

发动机排量：≥ 1.4
马力：≥150马力

最大功率（KW）：≥110

最大扭矩（N·m）：≥250
燃料形式：汽油
进气形式：涡轮增压
气缸数：≥4
变速箱类型：干式双离合变速箱
前悬架类型：麦弗逊式独立悬架
后悬架类型：多连杆式独立悬架
车体结构：承载式
驱动方式：前置前驱
其他配置：ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、发动机电子防盗、无钥匙启动、无钥匙进入、天窗、主动安全系统、塑料方向盘、仿皮座椅、LED灯源等
整车质保：≥三年或10万公里

越野车
发动机排量：≥ 2.0
马力：≥220马力
最大功率（KW）：≥165
最大扭矩（N·m）：≥385
燃料形式：汽油
进气形式：涡轮增压
气缸数：≥4
变速箱类型：手自一体变速箱
前悬架类型：双叉臂式独立悬架
后悬架类型：多连杆式独立悬架
车体结构：非承载式
驱动方式：前置四驱
其他配置：ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、驾驶模式切换、中央差速锁、蠕行模式、坦克转弯、360度全景影像、卫星导航系统、发动机电子防盗、无钥匙启动、无钥匙进入、远程启动、天窗、前后排座椅加热、LED灯源、矩阵式大灯等
整车质保：≥三年或10万公里

商务车1
发动机排量：≥ 2.0
马力：≥237马力
最大功率（KW）：≥174
最大扭矩（N·m）：≥350
燃料形式：汽油+48V轻混
进气形式：涡轮增压
气缸数：≥4
变速箱类型：手自一体变速箱
前悬架类型：麦弗逊式独立悬架
后悬架类型：扭力梁式独立悬架
车体结构：承载式
驱动方式：前置前驱
其他配置：ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、卫星导航系统、胎压显示、发动机电子防盗、无钥匙启动、远程启动、侧滑门双侧手动、LED灯源等
整车质保：≥三年或10万公里

商务车2
发动机排量：≥ 2.0
马力：≥252马力
最大功率（KW）：≥185
最大扭矩（N·m）：≥390
燃料形式：汽油
进气形式：涡轮增压
气缸数：≥4
变速箱类型：自动挡
前悬架类型：麦弗逊式独立悬架
后悬架类型：多连杆式独立悬架
车体结构：承载式
驱动方式：前置前驱
其他配置：ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、倒车影像、定速巡航、发动机电子防盗、无钥匙启动、无钥匙进入、远程启动、天窗、侧滑门一侧电动、LED灯源、矩阵式大灯等
整车质保：≥三年或10万公里

皮卡车

发动机排量：≥2.5L 
马力：≥190马力

最大功率（KW）：≥140
最大扭矩（N·m）：≥235
燃料形式：汽油

进气形式：自然吸气

气缸数：≥4

变速箱类型：7速自动变速箱
前悬架类型：双叉臂式独立悬架

后悬架类型：钢板弹簧非独立悬架

车体结构：非承载式
驱动方式：前置四驱

其他配置：ABS防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制、胎压报警、360度全景影像、发动机电子防盗、无钥匙启动、无钥匙进入、LED灯源等
整车质保：≥3年或10万公里

面包车

发动机排量：≥ 1.5L
马力：≥99马力
最大功率（KW）：≥73
最大扭矩（N·m）：≥140
燃料形式：汽油
进气形式：自然吸气
气缸数：≥4
变速箱类型：手动挡
前悬架类型：麦弗逊式独立悬架
后悬架类型：钢板弹簧非独立悬架
车体结构：承载式
驱动方式：前置后驱
其他配置：ABS防抱死、制动力分配、胎压报警、车内中控锁、遥控钥匙、行车电脑显示屏幕、前电动车窗等
