**包头装备制造产业园区大庙沟排污管线连通工程**

**工程量清单编制说明**

一、项目基本情况

1. 工程名称：包头装备制造产业园区大庙沟排污管线连通工程。

二、工程概况

1.电气工程，包括箱变、电缆、接地、铺砂盖砖。

2.电缆沟及井土方工程，包括电缆沟土方、阀门井土方。

3.检查井工程，包括钢筋混凝土井及预制混凝土井筒。

4.排污管线连通工程，包括一体式预制泵房设备、潜水泵、阀门制作安装、法兰制作安装、钢管制作安装、套管制作安装及管道刷油。

5.排污管线连通工程土方开挖、外运及回填、管线工程 。

6.排污管线连通工程基础制作及基坑支护、箱变基础制作、围栏及周边硬化、沥青路拆除及恢复等项目**。**

三、编制依据

1.建设工程设计文件、相应设计施工图纸、CAD 电子版图纸；

2.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

3.清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013清单计价规范及其相关规定；及《建设工程工程量清单计价规GB50500-2013 及解释和勘误；

4.2017年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；

5.2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》；

6.2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》；

7.2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关文件；

8.税金执行内建标[2019]113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》规定；关于建设工程安全文明施工费调整执行内建标[2025]98号文件；人工费调增执行内建标[2021]148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》规定。

9、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。