**大南大北街道路设施安全隐患整改工程**

**工程量清单编制说明**

**一、基本情况**

1．工程名称：大南大北街道路设施安全隐患整改工程

2．工程地点：呼和浩特市

**二、编制范围**

大南大北街道路设施安全隐患整改工程包含：隔离护栏、折叠护栏、人行隔离柱、端头标志牌等。

**三、编制依据**

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

3.委托方提供的护栏参数及现场踏勘；

4.与工程相关的规范、标准图集和技术资料。

**四、一般说明**

1.施工现场和交通运输情况，以现场勘查为准；

2.自然地理条件：本工程位于呼和浩特市；

3.环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

4.投标人编制施工方案应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响及其他风险因素，并作出报价；

5.本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程量计算规范》的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》的要求执行，有更正的以勘误和解释为准；

6.本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是依据护栏参数，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《通用市政工程工程量计算规范》进行计算的，仅作为施工企业投标报价的基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

7.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

8.分部分项工程量清单中对工程项目的特征及具体做法只做重点描述，详细情况见灯笼灯具参数及相关标准图集；

9.本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”招标文件以及相关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；

10.冬季户外施工降效及工期紧张加班费

11.暂列金详见明细表