|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二 工程部分总概算表** 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 工程或费用名称 | | 建安工程费 | | 设备购置费 | 独立费用 | | 合计 | | 占一至五部分投资比例（%） |
| A | | 第一部分 建筑工程 | | 160 | |  |  | |  | | 100 |
| 1 | | 溢洪道下游防冲段维修 | |  | |  |  | |  | |  |
| 2 | | 大坝前坝坡维修 | |  | |  |  | |  | |  |
| 3 | | 后坝坡除草 | |  | |  |  | |  | |  |
| 4 | | 闸门维修 | |  | |  |  | |  | |  |
| 5 | | 输水洞 | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 第二部分 机电设备及安装工程 | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 第四部分 施工临时工程 | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 第五部分 独立费用 | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 一至五部分投资合计 | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 基本预备费 | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | 静态投资 | |  | |  |  | |  | |  |
| **表三 建筑工程概算表** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | | 单位 | | 数量 | | | 单价（元） | | 合计（万元） | |
|  | 第一部分 建筑工程 | |  | |  | | |  | |  | |
| 一 | 溢洪道下游防冲段维修 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | 冲毁铅丝石笼拆除（外运2公里） | | m³ | | 744 | | |  | |  | |
|  | 钢筋混凝土（C40） | | m³ | | 121.54 | | |  | |  | |
|  | 砂浆垫层 | | m³ | | 418.5 | | |  | |  | |
|  | 钢筋制安 | | t | | 7.55 | | |  | |  | |
|  | 浆砌石 | | m³ | | 681.31 | | |  | |  | |
|  | 钢模板 | | m² | | 288 | | |  | |  | |
| 二 | 大坝前坝坡维修 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | 浆砌石坝坡砌筑 | | m³ | | 1418.28 | | |  | |  | |
|  | 损坏浆砌石拆除（外运2公里） | | m³ | | 810 | | |  | |  | |
|  | 坝坡修坡整形 | | m² | | 3545.7 | | |  | |  | |
|  | 砂浆垫层 | | m³ | | 354.6 | | |  | |  | |
|  | 两布一膜 | | m² | | 3546 | | |  | |  | |
| 三 | 后坝坡除草 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | 厚坝坡除草 | | m² | | 20179.142 | | |  | |  | |
| 四 | 闸门维修 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | 闸门维修 | | 扇 | | 1 | | |  | |  | |
| 五 | 输水洞 | |  | |  | | |  | |  | |
| 1 | 进水渠护砌 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | 浆砌石 | | m³ | | 438 | | |  | |  | |
|  | 土方开挖 | | m³ | | 520 | | |  | |  | |
|  | 土方回填 | | m³ | | 460 | | |  | |  | |
|  | 砂浆垫层 | | m³ | | 84 | | |  | |  | |
|  | 两布一膜 | | m² | | 420 | | |  | |  | |
| 2 | 输水洞下游尾水渠侧开口滚水坝 | |  | |  | | |  | |  | |
|  | 铅丝石笼 | | m³ | | 162.46 | | |  | |  | |
|  | 土方开挖 | | m³ | | 260 | | |  | |  | |
|  | 土方回填 | | m³ | | 230 | | |  | |  | |
|  | 土工布 | | m² | | 484.2 | | |  | |  | |
|  | 砂砾石垫层（10cm） | | m³ | | 96.84 | | |  | |  | |