|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二 工程部分总概算表** 单位：万元 | | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 占一至五部分投资比例（%） |
| A | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  | 100 |
| 1 | 水库村南沟治理工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水库村东沟治理工程 |  |  |  |  |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一至五部分投资合计 |  |  |  |  | 100 |
|  | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
|  | 静态投资 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三 建筑工程概算表** | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
|  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  |
| 一 | 水库村南沟治理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 护岸及护底工程（K0+040-k0+140） | m | 100.00 |  |  |
|  | 铅丝石笼护底拆除（弃运1公里） | m³ | 975.81 |  |  |
|  | 铅丝石笼护底拆除 | m³ | 325.27 |  |  |
|  | 铅丝石笼护底（50cm）利用拆除料 | m³ | 287.85 |  |  |
|  | 铅丝石笼护坡（40cm） | m³ | 180.28 |  |  |
|  | 铅丝石笼护底（50cm） | m³ | 1162.15 |  |  |
|  | 砂砾石垫层（10cm） | m³ | 335.07 |  |  |
|  | 土工布400g/㎡ | m² | 3360.69 |  |  |
|  | 土方回填 | m³ | 34.07 |  |  |
| 2 | 护岸及护底工程（K0+140-k0+283） | m | 143.00 |  |  |
|  | 铅丝石笼护坡（40cm） | m³ | 515.59 |  |  |
|  | 铅丝石笼护底（50cm） | m³ | 2288.00 |  |  |
|  | 砂砾石垫层（10cm） | m³ | 586.50 |  |  |
|  | 土工布400g/㎡ | m² | 5893.57 |  |  |
|  | 山皮石回填（100cm） | m³ | 4576.00 |  |  |
|  | 土方开挖 | m³ | 167.25 |  |  |
|  | 土方回填 | m³ | 167.22 |  |  |
|  | 弃运土方（1公里） | m³ | 987.09 |  |  |
| 3 | 护底工程（K0+283-k0+289） | m | 6.00 |  |  |
|  | 铅丝石笼护底（50cm） | m³ | 96.00 |  |  |
|  | 砂砾石垫层（10cm） | m³ | 19.20 |  |  |
|  | 土工布400g/㎡ | m² | 192.00 |  |  |
|  | 抛石工程（100cm） | m³ | 192.00 |  |  |
| 二 | 水库村东沟治理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 护岸及护底脚工程（K0+000-k0+780） | m | 780.00 |  |  |
|  | 土方开挖 | m³ | 2291.61 |  |  |
|  | 土方回填 | m³ | 2291.61 |  |  |
|  | 弃运土方（1公里） | m³ | 4731.446 |  |  |
|  | 格宾石笼护岸 | m³ | 2301.00 |  |  |
|  | 格宾石笼护底 | m³ | 1950.00 |  |  |
|  | 砂砾石垫层（10cm） | m³ | 546.00 |  |  |
|  | 土工布400g/㎡ | m² | 5460.00 |  |  |
| 2 | 清淤工程（K0+780-k0+920） | m | 140.00 |  |  |
|  | 清淤土方（弃运1公里） | m³ | 334.90 |  |  |