**阿左旗通勤机场防洪堤水毁修复项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安  工程费 | 合计 |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |
|  | 建筑工程 |  |  |
|  | 施工临时工程 |  |  |
|  | 水土保持工程 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
|  | 第一部分 **建筑工程** |  |  |  |  |
| (一) | 大坝工程 |  |  |  |  |
| 1 | 坝体清基（推运100m） | m³ | 39768.36 |  |  |
| 2 | 坝体填筑（利用料） | m³ | 23418.90 |  |  |
| 3 | 格宾石笼护坡0.4m厚 | m³ | 4490.36 |  |  |
| 4 | 格宾石笼护脚0.4m厚 | m³ | 1806.21 |  |  |
| 5 | 砂砾石垫层（10cm厚） | m³ | 1684.51 |  |  |
| 6 | 土工布(标称断裂强度17.5KN) | m | 1761.05 |  |  |
| (二) | 截洪沟工程 |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖（弃运1km） | m³ | 21786.69 |  |  |
| 2 | 土方开挖（坝体利用） | m³ | 23418.90 |  |  |
| (三) | 其他工程 |  |  |  |  |
| 1 | 道路工程 | m | 2192.00 |  |  |
|  | 砂砾石路面（宽3m厚0.1m） | m² | 6576.00 |  |  |
|  | **施工临时工程** |  |  |  |  |
| 一 | 施工房屋建筑工程 | 元 |  |  |  |
| 1 | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5 |  |  |
| 二 | 安全、文明生产专项措施 | % | 2.5 |  |  |
| 三 | 其他施工临时工程 |  |  |  |  |
| 1 | 其他施工临时措施 | % | 1 |  |  |
|  | **水土保持工程** | 项 | 1 |  |  |