**工程量清单编制说明**

工程名称：二号公路升级改造工程K3+000-K6+066段内电力线路高低压及变电台改造工程

一、**工程概况**

本工程位于鄂尔多斯市薛家湾镇，工程内容包括本工程为：

1. 二号公路升级政造工程K3+000-K6+066段内电力线路高低压及变电台改造工程；
2. 新建钢管杆共计13基,新建15,米电杆2基选用+190X15XMXG型远用JL/G1A-185/25型钢芯铝纹线架空架设1.019km(路径长度)；

3、另加12#杆(10KV单回繁端)钢管杆1基,13#杆(110KV单回直线杆)钢管杆1基。

1. **清单编制依据**

1、工程量依据电子版图纸编制；

1、工程量依据电子版图纸编制；

2、清单计算规范执行《20kV及以下配电网工程工程量清单计算规范》DL/T5766-2018，清单计价规范执行《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》DL/T5765-2018；

3、规费：社会保险费及住房公积金费率执行《关于内蒙古自治区电力建设配电网工程实施《20千伏及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版）》的通知（内电定〔2023〕04号）。

4、税金：执行《转发<电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知>》（内电定〔2019〕02号）。

**三、投标人须知**

1、图纸与工程量清单描述不符时，以工程量清单描述为准；

2、本工程钢管桩工程量按设计暂估工程量计入，结算审核钢管桩工程量据实计算；

3、工程量清单中的项目特征描述、工程量不得调整。