附件1：萨拉乌苏考古遗址公园科普标识牌数量清单

|  |
| --- |
| **萨拉乌苏考古遗址公园科普标识牌数量清单**  |
| 序号 | 分类 | 规格 | 参数要求 | 单位 | 数量 暂定 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| **1** | 导览图 | 7000\*2970\*350mm | 内部采用100\*100\*5、50\*50\*3mm镀锌方管制作龙骨，外部不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印效果、真玻璃代表河流、大字不锈钢立体字，小字和图文采用丝网印刷 | 项 | 2  |  |  |
| **2** | 多功能指路牌 | 2800\*1880 mm | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 28  |  |  |
| **3** | 停车场指示牌 | 2800\*800 mm | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 3  |  |  |
| **4** | 车辆禁止驶入牌 | 2800\*1300 mm | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 2  |  |  |
| **5** | 遗址说明牌1 | 2800\*2900 mm | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 2  |  |  |
| **6** | 园区导览图 | 2200\*2900 mm | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 5  |  |  |
| **7** | 遗址说明牌2 | 1800\*1250\*100 mm | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 1  |  |  |
| **8** | 指示牌 | 1800\*650\*100 mm | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 1  |  |  |
| **9** | 责任人公示牌 | 1800\*900\*300mm  | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷、双面内容 | 项 | 3  |  |  |
| **10** | 观景台标识 | 1600\*600\*250mm | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷、双面内容 | 项 | 3  |  |  |
| **11** | 遗址点位说明牌 | 750\*900\*250mm | 镀锌方管龙骨，不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷、双面内容 | 项 | 10  |  |  |
| **12** | 温馨提示牌 | 700\*300 mm | 不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 12  |  |  |
| **13** | 总导览图 | 14850\*2900\*350mm | 内部采用100\*100\*5、50\*50\*3mm镀锌方管制作龙骨，外部不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、真玻璃代表河流 | 项 | 2  |  |  |
| **14** | 景点说明牌1 | 1270\*1160\*1000mm | 不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 12  |  |  |
| **15** | 入口标识牌 | 4200\*1600\*1200mm | 柏坡黄花岗岩石材雕刻定制造型、金属字、LOGO（不发光） | 项 | 3  |  |  |
| **15** | 景点说明牌2 | 1620\*1160\*1000mm | 不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 34  |  |  |
| **16** | 科普互动牌1 | 1650\*1210\*580mm | 不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 5  |  |  |
| **17** | 科普互动牌2 | 1800\*2000\*240mm | 不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 2  |  |  |
| **18** | 警示牌 | 750\*300\*255mm | 不锈钢切割、焊接造型、防锈漆处理、木纹转印、丝网印刷 | 项 | 16  |  |  |
| **19** | **合计** |  |