**伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程**

**工程量清单编制说明**

1. **工程概况：**
2. 项目名称：伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程。
3. 工程概况：项目主要对伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道进行安装，安装DN1000Ⅱ级钢筋混凝土管道132米，安装DN1600Ⅱ级钢筋混凝土管道299.3米，安装雨水口支管DN315高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE)80米，安装4000\*2200混凝土跌水井1座，安装2400\*1200混凝土检查井4座，安装4800\*3400混凝土检查井2座，钢板桩支护351米，拆除及恢复沥青混凝土道路969.44㎡等。

**二、编制依据：**

1、本工程工程量依据建设单位提供的《伊旗苏布尔嘎街（妇幼保健院东）雨水管道维修工程图纸》（电子版）编制。

2、本工程依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关文件编制。

3、税金按内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。

4、规费按照内建标【2019】468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》计价。

5、人工费调整按照内建标〔2021〕148号文件执行。

6、暂列金246983元（含税）。